{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"merged":[[21,2,21,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备名称","设备参数","单位","数量"]
[1,"短焦投影机\n（含支架）","0.63英寸、LCD液晶技术；2800 ISO流明或以上（符合ISO21118标准,参考http://www.jbmia.or.jp/pjc）；分辨率：1024*768；15000:1；灯泡功率※≤210W ；48—200英寸\n※投射80英寸画面时，镜头到画面的距离≤80CM\n机身重量≤4公斤；10W扬声器\n两个独立的RGB输入端口、一个独立的RGB输出端口，两个视频输入端口；AUDIO输入、输出，RS232控制接口，2路USB接口，一路HDMI接口、一路RJ45接口等。\n顶部换灯，双层加大静电过滤网防尘，三秒快速开关机，九种背景色矫正模式、ECO自动亮度控制模式，全中文控制面板、USB显示功能，内置四点几何校正功能，智能节电功能，TCO国际认证，无PC演示，支持有线、无线网络功能　。通过VGA线控制投影机开关机。CO2减排提示功能。遥控器允许指定投影机的控件ID（专用遥控器）\n所投机型必须是目前国、内外主流产品、在http://datapro.jbmia.or.jp/pjc/index.html和厂家中文官方网站可以查询到此品牌机型及亮度等数据。\n需要出具厂家授权及售后服务承诺书原件，提供加盖原厂公章彩页。\n提供国家权威机关检测报告（ISO标准）复印件并加盖厂家公章。\n提供所投机型的节能、环保认证证书复印件并加盖厂家公章。","台",1]
[2,"电子白板","一.硬件部分\n1、★书写技术：i-AIST红外线感应技术，投影机光线被遮挡不影响连续书写。\n2、边框对角线尺寸：≥82英寸4:3 \n3、分辨率：≥32767×32767\n4、有效感应面积 ≥1641mm宽×1148mm高 \n5、★多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。\n6、★面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用。\n8、★边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除。\n二．软件功能\n1．备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景。\n2．学科工具：提供学科工具，面板中包含数学、化学、物理、语言（语文）、生物、地理以及音乐等8大学科工具和教学资源等。\n3．导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性。\n4．书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能。\n5．智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。\n6．资源部分：提供教学云平台，仿真实验室，组卷阅卷系统，网络教学资源库等。\n三．资质部分\n1、提供国家权威检验中心出具的MTBF认证加盖厂家公章，平均无故障时间≥60000小时\n2、通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证加盖厂家公章\n3、获得中国质量检验协会出具的质量检验稳定合格证书，全国质量诚信优秀企业证书加盖厂家公章\n4、提供第三方数据机构出具的连续3年市场销量占有率证明文件加盖厂家公章\n5、提供仿真实验室，备授课系统软件著作权证书加盖厂家公章\n6、提供厂家针对此项目授权和整机三年质保承诺","块",1]
[3,"有源音箱","★2.0声道全频音箱放大器、备有BLP环保麦克风插口、麦克风音量与音乐音量独立调节、一路音频输入、一路录音输出、安装调试简单、扩音清晰、性能稳定。★铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。★输出功率：2×60W★灵敏度：89dB ★频率响应：20Hz-20KHz★信噪比：≥87dB★电源：交流220V±10％/50Hz","对",1]
[4,"投影机","1.3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.63英寸，亮度≥3300流明；\n2.液晶板专利散热技术，有效提高液晶板使用寿命（*出具专利证明文件并加盖公章）； 标准分辨率：1024×768\n3. 灯泡：≥230W；灯泡寿命：节能模式8000小时/标准模式5000小时；冲突风冷散热结构；对比度：≥15000：1\n4.镜头变焦比：1.2倍\n5. 内置扬声器：≥10W\n6. 具备RGB、HDMI、RJ45（远程控制及网线直接投影功能）、2个USB端口（U盘直接投影、USB线直接投影功能、配备无线网络模块，实现网络功能）\n7. 通过VGA信号线，实现遥控器功能（在电脑上控制投影机开关、信号切换等功能）\n8.支持RJ45等多种控制调整方式（提供中文版软件）\n9.具备无线投影功能（兼容IEEE802.11n/b/g，提供免费软件）\n10. DICOM投影模式、9种以上不同背景色投影模式\n11.接口位置、操作面板、遥控器全部使用中文标识\n12.提供节能、环保、3C、原厂授权，售后服务承诺函原件，投标产品入围19期节能清单。","台",2]
[5,"投影机","投影技术：LCD\n标准亮度：≥4200流明（根据ISO21118标准）\n液晶显板尺寸：0.63英寸×3\n标准分辨率：1024×768\n灯泡：≤265W  标准模式下灯泡寿命≥3000小时（节能模式下灯泡寿命≥3500小时）\n对比度：≥2000：1\n镜头变焦比：1.7\n端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；\n内置扬声器：≥10W\n功耗（标准）： ≤345W，最低待机功耗： ≤0.4W\n重量：≥3KG \n功能：\n液晶板散热方式为冲突风冷系统\n自动梯形校正\n通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件）\n接通电源可自动投射画面的自动开机功能\n直接关机功能，带断电保护功能                                                                                                                       提供节能、环保、3C、原厂授权，售后服务承诺函原件，投标产品入围19期节能清单。","台",6]
[6,"投影机吊架","可调配角度和长度，适用各种投影机使用；中间可穿线，万向设计，长短脚搭配；通风性好；具备防盗功能。含安装费用。","个",8]
[7,"投影幕布","120英寸电动玻珠幕，选用高亮度、增益≥2.4倍、有效散射角≥32度幕面材料；配有幕布直角支架。","幅",4]
[8,"多媒体讲台","主控台长1100 mm、高850 mm，桌面钢板厚度≥1.2mm，其他部分厚度≥1.0 mm，整体由上、下两层通过组合而成，上部宽700mm,下部宽600mm,牢固，可靠，边棱、边角为无棱角、平滑。 采用优质冷轧钢板；先磷化后静电粉末喷涂；整体人性化设计，集成化、智能化程度高，安全可靠，总电源与电子锁为一体化的集中控制系统，操作方便。提供防静电检测报告、CE认证（加盖厂家公章）。                                        ","张",3]
[9,"音箱","单6.5寸烤漆箱，低音120磁35芯+3寸高音 ,高档木制会议音箱,多点灵活吊挂安装,音箱音色厚实圆滑,适用于教室教学,各种室内定阻广播,背景音乐播放,频率范围;60HZ-18KHZ  单元配置;LF:6.5\"×1   HF:3\"×1  阻抗; 8Ω  灵敏度;88DB  额定功率;70W  最大功率;109W  最大声压 ;117DB  重量;5.3KG  外型尺寸;208W×235D×365H ","对",4]
[10,"功放","带幻想电源,铝合金面板，表面拉丝工艺处理，外观简洁大方,4路输入可供选择，在使用多个音源设备时切换更为方便。本机还设有短路保护，直流保护功能，可以更有效地保护好扬声器。回路式风冷设计。输出功率;120W ×2   8ohm  180W ×2   4ohm  频率范围;20Hz-20KHz（+1  -1dB） 信噪比; 80dB 输入灵敏度 ;0.24V  总谐波失真; ≤ 0.05%  输入阻抗 ;47KΩ  消耗功率;540W  交流保险;3A  重量;7.5KG  外型尺寸;430W×340D×135H ","台",4]
[11,"有线鹅颈话筒","采用可直接插入的XLRM 3pin 快速接头设计。 \n幻象电源专用，DC9—25V之间自动调整。 \n鹅颈的设计，可自由调整角度。适用于演讲、摄录影或会议系统等需细部设置话筒的场合。 \n电源模组直接装在音头的下方，虽为CANON插座，仍具有非常细长的造型设计。类型 电容式\n指向性 单一指向性（心型）   频率响应 100-18000Hz   灵敏度 -45dB  讯噪比 >65dB(1KHz，1pa)\n供电：双供电  指示灯 有   尺寸 直径13mm／全长455mm   重量 150g  最大声压 103dB(1KHz，THD1%)","支",3]
[12,"无线话筒","提供手持、领夹及头戴三种使用方式（充电器一只）：                                                                                                                     ·频率范围: VHF210-280MHz\n·频率稳定度: ±0.05％\n·动态范围: >90dB\n·调制方式: FM\n·频率响应: 50Hz~ 16KHz\n·信噪比: ≥90dB\n·邻频干扰比: ≥80dB\n·镜像干扰比: ≥80dB\n·使用范围: ≥50米 Meters（开阔地）\n·接收机供电: DC 15V-18V\n·发射器供电: 9V One battery","套",1]
[13,"电脑一体机","处理器：≥Intel双核G3260；\n内存：≥4GB DDR3 1600MHz内存；\n硬盘：≥500GB硬盘（7200RPM SATA III）；\n声卡：主板集成声卡；\n网卡：主板集成千兆网卡；\n显卡：高性能集成显卡；\n键鼠：抗菌键盘、光电鼠标；\n显示器：同品牌21.5寸LED液晶显示器\n机房管理卡：与学院原有机房管理系统接口无缝对接，实现统一管理： 可让学生通过私有账号建立个性化实验系统，用于毕业设计、实验教学等环境，其他学生无法删除其数据（教师可在教学系统环境上通过私有帐号创建个人备课系统环境，他人无法删除其数据）。支持创建500个以上。（无需借助其它虚拟化软件实现）支持国家计算机等级考试快速解决方案，能3秒创建新的纯净win7系统，安装考试软件后拷贝速度达到3G/每分钟以上，支持ip地址、计算机名、windows user名远程批量修改，支持考试完毕批量全部删除考试系统并不影响原教学系统。\n支持屏幕广播：此功能将教师的操作屏幕传送到学生机的屏幕上，传送时兼有声音广播的功能，还能广播带有视频的课件，拥有多种广播方式，可以全屏广播，指定区域广播，还可以将指定课件、程序广播给学生机；方便日后教学维护，以上需求要同一平台同一品牌管理； \n质保：整机原厂三年免费质保","台",1]
[14,"计算机","处理器：≥Intel酷睿四核i7-4790（3.6GHz,8M三级缓存）；\n主板：≥Intel B85主板芯片组（非H系列）\n内存：≥8GB DDR3 1600MHz内存；\n硬盘：≥1TB硬盘（7200RPM SATA III）；\n光驱：DVD-RW；\n声卡：主板集成声卡；\n网卡：主板集成千兆网卡；\n显卡：独立显卡、显存4GB；\n键鼠：抗菌键盘、光电鼠标；\n其他：其中6个USB接口，其中2个USB3.0；\n电源：≥300W 80+PLUS电源\n机箱：标准塔式机箱（≥23L），顶置开关，自带reset一键重启按键，顶置资产管理标签位，顶置提手位（方便搬运）；\n显示器：同品牌19.5寸LED液晶显示器\n机房管理卡：与学院原有机房管理系统接口无缝对接，实现统一管理：可让学生通过私有账号建立个性化实验系统，用于毕业设计、实验教学等环境，其他学生无法删除其数据（教师可在教学系统环境上通过私有帐号创建个人备课系统环境，他人无法删除其数据）。支持创建500个以上。（无需借助其它虚拟化软件实现）支持国家计算机等级考试快速解决方案，能3秒创建新的纯净win7系统，安装考试软件后拷贝速度达到3G/每分钟以上，支持ip地址、计算机名、windows user名远程批量修改，支持考试完毕批量全部删除考试系统并不影响原教学系统。支持屏幕广播：此功能将教师的操作屏幕传送到学生机的屏幕上，传送时兼有声音广播的功能，还能广播带有视频的课件，拥有多种广播方式，可以全屏广播，指定区域广播，还可以将指定课件、程序广播给学生机；方便日后教学维护，以上需求要同一平台同一品牌管理；质保：整机原厂三年免费质保 \n","台",2]
[15,"计算机","处理器：≥Intel酷睿双核i3-4170；\n主板：≥Intel B85主板芯片组（非H系列）\n内存：≥4GB DDR3 1600MHz内存；\n硬盘：≥500GB硬盘（7200RPM SATA III）；\n光驱：DVD；\n声卡：主板集成声卡；\n网卡：主板集成千兆网卡；\n显卡：高性能集成显卡；\n键鼠：抗菌键盘、光电鼠标；\n其他：其中6个USB接口，其中2个USB3.0；\n电源：≥300W 80+PLUS电源\n机箱：标准塔式机箱（≥23L），顶置开关，自带reset一键重启按键，顶置资产管理标签位，顶置提手位（方便搬运）；\n显示器：同品牌19.5寸LED液晶显示器\n机房管理卡：与学院原有机房管理系统接口无缝对接，实现统一管理： 可让学生通过私有账号建立个性化实验系统，用于毕业设计、实验教学等环境，其他学生无法删除其数据（教师可在教学系统环境上通过私有帐号创建个人备课系统环境，他人无法删除其数据）。支持创建500个以上。（无需借助其它虚拟化软件实现）支持国家计算机等级考试快速解决方案，能3秒创建新的纯净win7系统，安装考试软件后拷贝速度达到3G/每分钟以上，支持ip地址、计算机名、windows user名远程批量修改，支持考试完毕批量全部删除考试系统并不影响原教学系统。支持屏幕广播：此功能将教师的操作屏幕传送到学生机的屏幕上，传送时兼有声音广播的功能，还能广播带有视频的课件，拥有多种广播方式，可以全屏广播，指定区域广播，还可以将指定课件、程序广播给学生机；方便日后教学维护，以上需求要同一平台同一品牌管理； \n质保：整机原厂三年免费质保","台",2]
[16,"单机版中控","(1)视音频: 3进2出VGA切换，支持1280*1024分辨率；3选1分2视音频切换，支持移动视音频设备。\n(2)红外管理:内置超过60种投影机232码，通过简单拨位设置即插即用便可控制投影机；可232码或红外控制投影机。1路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机；1路红外发射接口，可红外自学习控制投影机；\n(3)电源管理:4路电源管理：2路控制屏幕升降，1路控制投影机电源，1路笔记本电源。强弱电分体设计，系统更加安全可靠。\n(4)网络检测:内置220V电源检测；内置投影开关检测，可实现投影机灯泡的真实使用计时；内置3路防盗触点输入；内置投影回路检测防盗电路，可外接警示投影拔线防盗现场报警。\n(5)系统开关控制:至少3种方式开启、关闭系统，保证系统正常工作。可以通过远程、IC卡、控制钥匙来自动开、关系统，系统关闭时可以直接关闭电脑。\n（6）开机方式可自定义：可选择开机开投影，可选择开机自动却换到台式电脑手提电脑；具音量记忆功能：保存使用时的音量设定，开机即达到音量舒适状态。\n(7)网络管理:模块化扩展设计，外加网络模块可实现网络管理和远程控制功能；自带5路RJ45口，在线可编程系统，可在线升级软件。\n（8）面板外置接线板功能设计：提供手提电脑VGA接口；音频、网络、USB接口；具有防尘滑盖，外置移动视音频接口。内置1路高保真无级音量调节","台",1]
[17,"网络中控","•采用32位ARM7处理器，内置网卡；内置四口以上10M/100M交换机；\n• 中控自带4路HDMI高清接口，支持HDMI信号传输距离可达30米；通过控制面板可进行HDMI信号切换（中标后必须提供该项实物演示功能且满足该项功能要求）。\n• 3x2VGA矩阵，具有笔记本信号优先功能，数字/模拟展台信号自动识别；\n•带两路可编程232控制口；\n•6路电源管理，其中1路灯光跟防盗报警联动；当夜晚报警时灯光自动点亮开始录像，支持对计算机、投影机、电动幕布等设备的控制；投影机、计算机带断电延迟保护；\n• 提供投影机、台式电脑的拔线防盗，提供讲台维修门、使用门的检测防盗，提供IO防盗接口和现场防盗报警输出口；\n•提供IP对讲器接口，为防止IP电话丢失，要求采用按钮应答方式通话，按下呼叫按钮，总控室振铃后应答即可实现总控室和教室的双向对讲；\n• 主机提供读卡机接口，主机可以存储课程表数据和刷卡历史记录；不使用读卡机，主机可以根据存储的课程表自动运行 \n• 中控主机可以自由定义开关机顺序，为保护投影机，延长使用寿命，可以定义成插卡只给系统供电，同时给控制面板解锁，后续操作既可以远程实现，也可以在本地通过控制面板操作；\n•中控要求工作稳定可靠、故障率低；低功耗待机设计，能够每周7天，每天24小时长时间不间断工作。\n• 提供原厂授权书、3C证书加盖厂家公章。 \n• 要求可以设置多个分控中心，通过授权各分控中心也可以远程控制中控设备。","套",1]
[18,"控制面板","面板采用电容感应式触摸设计（非薄膜按键），防尘、防水，无限次按键寿命面板带锁定功能：可以远程对面板加锁/解锁，或者由老师刷卡解锁。\n面板带电脑开关功能：可以在面板上直接开关电脑。\n面板可以自由定义各种操作模式，如一键开关等。要求控制中心可以根据需要远程开启或禁用控制面板。与网络中控为同一品牌。\n","个",1]
[19,"线材及辅材","1、UTP超5类4对非屏蔽、结构化布线数据传输电缆；\n2、传输音视频信号，标准长度；\n3、电源线、网线及其它辅材为市场知名品牌。","批",9]
[20,"安装调试费",null,"套",9]
[null,"合计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}