{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["摄像机初步故障","新增摄像机清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"摄像机初步故障","index":0,"n_rows":155,"n_cols":4,"rows_kept":155,"merged":[[146,0,154,0],[146,1,146,2],[147,1,147,2],[148,1,148,2],[149,1,149,2],[150,1,150,2],[151,1,151,2],[152,1,152,2],[153,1,153,2],[154,1,154,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","硬盘录像机位置","摄像机位置","初步故障说明"]
[1,"图书馆地下车库","图书馆地下室西","无信号"]
[2,"女生宿舍5号楼","2F东","无信号"]
[3,null,"3F东","无信号"]
[4,null,"4F东","无信号"]
[5,null,"3F西","无信号"]
[6,null,"2F西","干扰"]
[7,null,"5F东","无信号"]
[8,null,"5F西","干扰"]
[9,null,"6F东","无信号"]
[10,null,"室外垃圾房","无摄像机"]
[11,null,"室外中心马路","无信号"]
[12,null,"室外女生北围墙","无信号"]
[13,"男生宿舍1号楼","室外大门北围墙","无信号"]
[14,null,"3F东","干扰"]
[15,null,"4F东","干扰"]
[16,"纺织楼","#","硬盘录像机问题"]
[17,null,"1F大门","无信号"]
[18,null,"1F东","无信号"]
[19,null,"3F东","无信号"]
[20,null,"4F北","无信号"]
[21,"女生宿舍10号楼","室外","线路短路"]
[22,"二期室外","#","硬盘录像机问题"]
[23,null,"室外1","无信号"]
[24,null,"室外2","无信号"]
[25,null,"室外3","无信号"]
[26,"信息楼","1F北","信号不稳定"]
[27,"电教楼","1F大门","无信号"]
[28,null,"3F北","图像全白"]
[29,null,"3F西","无信号"]
[30,null,"4F北","无信号"]
[31,null,"5F北","无信号"]
[32,null,"室外配电房","无信号"]
[33,null,"室外大门南围墙","无信号"]
[34,null,"室外配电房西","无信号"]
[35,null,"室外未知","无信号"]
[36,"化工楼","1F北","无信号"]
[37,null,"1F大门","无信号"]
[38,null,"3F北","无信号"]
[39,null,"2F东","干扰"]
[40,null,"3F东","信号不稳定"]
[41,"机械楼","#","硬盘录像机不能回放"]
[42,null,"4F东","信号不稳定"]
[43,"机械楼语音室",511,"无信号"]
[44,null,505,"图像暗黑"]
[45,"女生宿舍9号楼","东篮球场","无信号"]
[46,null,"东球场","无信号"]
[47,"女生宿舍8号楼","#","硬盘录像机不能回放"]
[48,"综合楼01","东北西","无信号"]
[49,null,"东北南","无信号"]
[50,null,"西北西","无信号"]
[51,"综合楼02","#","硬盘录像机不能回放"]
[52,"综合楼03","走道中","无信号"]
[53,"图书馆","正门左","云台不转"]
[54,null,"正门右","云台不转"]
[55,"男生宿舍2号楼","2F西","无信号"]
[56,null,"1F西","干扰"]
[57,null,"3F东","干扰"]
[58,null,"3F西","图像白平衡"]
[59,"男生宿舍11号楼","#","硬盘录像机坏"]
[60,"男生宿舍6号楼","2F东","镜头模糊"]
[61,null,"3F东","镜头模糊"]
[62,null,"5F东","镜头模糊"]
[63,null,"6F东","镜头模糊"]
[64,"教学楼A","#","硬盘录像机不能回放"]
[65,null,"大门","信号不稳定"]
[66,"教学楼B","1F东","干扰"]
[67,"教学楼E","4F东","无信号"]
[68,null,"1F西","干扰"]
[69,null,"5F西","信号不稳定"]
[70,"教学楼D","#","硬盘录像机不能回放"]
[71,"西区食堂东","1F西","无信号"]
[72,null,"2F楼梯","无信号"]
[73,null,"2F西","无信号"]
[74,null,"3F楼梯","无信号"]
[75,null,"1F东","镜头模糊"]
[76,"浴室","#","硬盘录像机问题"]
[77,null,"北大门","无信号"]
[78,null,"3F走道","无信号"]
[79,"室外体育场","体育场1","无信号"]
[80,null,"体育场2","无信号"]
[81,null,"体育场3","无信号"]
[82,null,"体育场4","无信号"]
[83,null,"体育场5","无信号"]
[84,"南大门","摄像机1","线路短路"]
[85,null,"摄像机2","线路短路"]
[86,null,"摄像机3","线路短路"]
[87,null,"摄像机4","线路短路"]
[88,null,"摄像机5","线路短路"]
[89,null,"摄像机6","线路短路"]
[90,null,"摄像机7","线路短路"]
[91,"西区食堂西","3F东大门","无信号"]
[92,null,"3F东","无信号"]
[93,null,"食堂北围墙","无信号"]
[94,null,"操场","无信号"]
[95,null,"东食堂3F西","无信号"]
[96,"女生宿舍4号楼","1F东A大门","无摄像机"]
[97,null,"2F西","无信号"]
[98,null,"3F西","无信号"]
[99,null,"4F西","无信号"]
[100,null,"5F西","无信号"]
[101,null,"6F东","无信号"]
[102,null,"6F西","无信号"]
[103,"教学楼C","1F大门","无信号"]
[104,null,"2F西","无信号"]
[105,null,"6F东","无信号"]
[106,"东区食堂","摄像机1","无信号"]
[107,null,"摄像机2","无信号"]
[108,null,"摄像机3","无信号"]
[109,null,"摄像机4","无信号"]
[110,null,"摄像机5","无信号"]
[111,null,"摄像机6","无信号"]
[112,null,"摄像机7","无信号"]
[113,null,"摄像机8","无信号"]
[114,null,"摄像机9","无信号"]
[115,null,"摄像机10","待检测"]
[116,null,"摄像机11","待检测"]
[117,null,"摄像机12","待检测"]
[118,null,"摄像机13","待检测"]
[119,"男生宿舍3号楼","#","硬盘录像机问题"]
[120,null,"门厅西","无信号"]
[121,null,"摄像机1","干扰"]
[122,null,"摄像机2","干扰"]
[123,null,"摄像机3","干扰"]
[124,null,"摄像机4","干扰"]
[125,"经管楼","2F南","无信号"]
[126,null,"2F西","无信号"]
[127,null,"3F南","无信号"]
[128,null,"3F西","无信号"]
[129,null,"5F南","无信号"]
[130,null,"5F西","无信号"]
[131,null,"大门口","无信号"]
[132,null,"2F东","干扰"]
[133,null,"3F西","干扰"]
[134,"男生宿舍12号楼","3F西","无信号"]
[135,"电气楼","#","硬盘录像机问题"]
[136,null,"摄像机1","待检测"]
[137,null,"摄像机2","待检测"]
[138,null,"摄像机3","待检测"]
[139,null,"摄像机4","待检测"]
[140,null,"摄像机5","待检测"]
[141,null,"摄像机6","待检测"]
[142,null,"摄像机7","待检测"]
[143,null,"摄像机8","待检测"]
[144,null,"摄像机9","待检测"]
[145,null,"摄像机10","待检测"]
["合计","硬盘录像机问题",null,"11台"]
[null,"摄像机无信号",null,"80个"]
[null,"信号干扰",null,"15个"]
[null,"镜头或光圈问题",null,"8个"]
[null,"信号不稳定",null,"5个"]
[null,"短路",null,"8个"]
[null,"无摄像机",null,"2个"]
[null,"云台问题",null,"2个"]
[null,"待检测",null,"14个"]

{"sheet":"新增摄像机清单","index":1,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备材料名称",null,"技术参数和规格","品牌","数量","单位"]
[1,"枪型红外摄像机",null,"图像传感器:1/3\"  HDIS\n视频制式:PAL\n有效像素:960(H)×480(V） \n水平解析度:720TVL; 最低照度: 0.02Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR \n电子快门:1/50s~1/100,000s; 日夜转换模式:自动彩转黑 \n镜头类型:3.6mm/6mm/8mm/12mm/16mm镜头可选\n同步方式:内同步\n视频输出:1Vp-p Composite Output（75欧姆/BNC）\n信噪比: 大于65dB(AGC OFF)\n白平衡:自动 \n增益控制:自动\n背光补偿:自动\nSmart IR功能:支持\n降噪:2D降噪\n红外线照射距离:80米\n防护等级: IP67 \n工作温度:-40°C~+60°C \n电源:DC12V±20%\n","大华",8,"台"]
[2,"枪机支架",null,"小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。","国产优质",8,"套"]
[3,"电源",null,"15W电源适配器；1.25A.100-240V AC输入，12V /24VDC输出。","国产优质",8,"个"]
[4,"立杆及基础",null,"3.5米高，上管2mm,下管3mm，带杆基立杆、接地。含基础防雷","国产优质",1,"根"]
[5,"避雷器",null,"电源、视频二合一防雷器。","宁普",1,"台"]
[6,"监控电源线",null,"RVV2*1.0","中衡",800,"米"]
[7,"视频线",null,"SYV-75-5（128P）","中衡",800,"米"]
[8,"土方开挖量，平覆",null,"现场实施，符合标准",null,50,"米"]
[9,"PVC管",null,"20MM内壁光滑；有韧性。","国产优质",800,"米"]
[10,"辅材",null,"接插件、配件、焊接、标签、扎带、绝缘胶布等","国产优质",1,"批"]
["B","技术服务费",null,"8台摄像机的安装，134台摄像机、11台硬盘录像机检修检测等（不含设备更换价格）",null,1,"批"]
["D"]